Здравствуйте!

При создании макете необходимо соблюдать размеры заданные в разлиновке.
Центральная часть (сгиб), центры каждой из сторон, а так же отступы на "срез" указаны линиями разметки.
Не располагайте значимые объекты ближе чем 3-4 мм. к линиям среза по краям обложки.
При сохранении макета обязательно оставлять цветовую палитру RGB, а также не изменять цветовой профиль.

Не наносите пунктирные линии и любые указания для печати, так как это делается для типографий.
Печать на обложках производится методом прямой печати на готовом изделии и всё что есть в макете, любые линии или примечания, будет напечатано.